Создание флекса...

1. способ - создание флекса из содержимого телефона:
   все очень просто, появляется окно, в верхней части которого необхожимо выбрать файлы, а в нижней части симы для сохранения в hs файл
   
2. способ - создание флекса из файлов с локального диска:
       2.1. Создайте рабочую директорию, назовите ее как хотите.
       2.2. Создайте в рабочей директории две папки "Files" и "Seems"
            (не ошибитесь в написании названий, иначе ничего не выйдет)
       2.3. в папке "Files" можете создать папки так как они находяться в телефоне, т.е.
            папка "a" находится в папке "Files", в папке можете разместить файлы и папку "mobile", ну и так далее (думаю понятно)
       2.4. В папке "Seems" должны располагаться файлы симов, название файла в строго определенном формате: xxxx_yyyy.seem
                где xxxx - номер сима (например "0032")
                    yyyy - запись сима (например "0001")
               в итоге имеем имя сима 0032_0001.seem            
       2.5. после этого нажмите на кнопку "Select Dir" и укажите рабочую директорию. ЕСли она указана правильно, то через некоторое время создастся список файлов и симов для создания флекса     
       2.6. ненужные файлы и сымы можно удалить из списка кнопкой "Delete file". Для этого выберите файл или сим и нажмите эту кнопку. Файл пропадет из списка и не будет добавлен во флекс
       2.7. Также можно добавить файлы и симы из других директорий. Для этого необходимо нажать кнопку "Insert File" и выбрать нужный файл.
            Если файл имеет расширение .seem, то он добавиться в раздел симов. если же файл имеет иное расширение, то он добавиться в раздел файлов, и появиться окно для выбора пути, по которому о будет находится во флексе
       2.8. Для любого добавленного файла можно изменить путь расположение во флексе. Это делается следующим образом:
                               - выбирается в списке необходимый файл
                               - нажимается кнопка "Change Path"     
                               - появляется окно с выбором пути
                               - выбираем новый путь и нажимаем Ок
       2.9. Кнопка "Compile" - после того, как все уже подготовлена, нажимаем на эту кнопку. В диалоговом окне выбираем имя будущего файла флекса и жмем Save.
            
            
            Flex скомпилирован.                        